

参数：型号：JG-35240

额定电压：220V

额定功率：800W 额定功率50HZ

工作周期：60分钟 容积720L

层架承重：5kg

毛重：38kg 净重：32kg

外形尺寸：105.5\*46\*169

智能紫外线消毒

不锈钢内胆存储柜

辅助臭氧消毒

特设门控开关，有效防止臭氧泄漏和紫外线辐射。

产地：天津

无菌存储柜技术要求

1 温度控制 要求温度 20-25度

2 湿度控制 要求 60%-70%

3 当门打开时 照明灯亮 正压风机工作 门关 延时5分钟关

4 紫外灯消毒 要求 开门后 自动工作一段时间 可设定 一般5-10分钟

5 定时灭菌控制 每天可以设定 一个时间 灭菌一段时间 如 晚12点 自动灭菌30分钟。

6 USB口可输出数据 最好